1. Jaké označení má měřící stanice rádiové sítě NAM Global?

A) MRS 45x

B) RSN 45x

C) TSM 45x

2. Ve které položce konfigurace měřící stanice nastavujeme číslo sítě sběrné stanice, se kterou

chceme měřit spojení?

A) Id

B) Freq

C) Net

3. Jaká je požadovaná úroveň signálu při montáži vysílače?

A) min. 35

B) min. 50

C) min. 70

4. Kolik sběrných stanic je možno maximálně do sítě Global zařadit?

A) Max. 63

B) Max. 64

C) Max. 256

5. Jak se jmenuje SW, který slouží pro konfiguraci sběrných stanic?

A) Amos Manager

B) Nam Manager

C) Net Manager

6. Kolik znaků je obsaženo ve zprávě poslané formátem 4+2

A) 2

B) 4

C) 6

7. Jaká je frekvence HandShake tónu pro formát 4+2 o rychlosti 10Bd

A) 1400 Hz

B) 1800 Hz

C) 2300 Hz

8. Které zařízení slouží pro příjem zpráv po telefonní lince do PCO NAM Global?

A) TP-Link

B) TF 98P

C) RS 232

9. Jaké má označení monitorovací SW NAM systém, a.s. pro PCO NAM Global?

A) NET-G

B) iNET-G

C) Global

10. Jaký je maximální počet definovatelných objektů do NET-G?

A) 1024

B) 4196

C) více než 10000

11. Které SW moduly NET-G je potřeba minimálně nainstalovat pro základní běh programu?

A) AppDriver

B) AppPco

C) AppPco + Appdriver

12. Který SW modul slouží k příjmu dat z HW příjímačů?

A) AppDriver

B) AppPco

C) ServisCom

13. Vyberte implicitní heslo pro Supervisora do NET-G

A) pcovisors

B) supervisor

C) psovisor

14. Jakou defaultní klávesou se potvrzuje přijetí Důležité nebo Poplachové zprávy?

A) F4

B) F9

C) F11

15. Která defaultní klávesa slouží ke vložení vlastní události?

A) F4

B) F9

C) F11

Odpovědi:

1a, 2c, 3b, 4a, 5c, 6c, 7b, 8b, 9a, 10c, 11c, 12a, 13c, 14b, 15c